|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RX1 | Astrophysics XIS 100XD | Entrée aérogare |
| RX2 | Astrophysics XIS 100XDX | Bagage de soute |
| RX3 | Astrophysics XIS 6040 | Salle Embarquement D |
| RX4 | Astrophysics XIS 6545 | Salle Embarquement G |
| RX5 | Astrophysics XIS 100XD | Salle Arrivée |
| RX6 | Astrophysics XIS 6545 | Guérite PARIF 1 |
| RX7 | Nuctech CX6040BI | Guérite PARIF 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIONS A ENTREPRENDRE | Rx1 | Rx2 | Rx3 | Rx4 | Rx5 | Rx6 | Rx7 | Observations |
| * Vérifier l’état du câble d’alimentation électrique de l’équipement | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | RAS |
| * Inspection de l’intérieur du tunnel | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| * Vérifier la présence du Mylar dans le tunnel | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| * Inspection de la bande transporteuse | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| * Inspection du moteur et recherche de fuite d’huile | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| * Inspection des rideaux de plomb | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| * Vérification des moniteurs | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

|  |  |
| --- | --- |
| Emargement Intervenants | Visa chef service Technique Navigation |
| El Aamili |  |