|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Zone | Marque | Type | NS |
| **LEDS** | Salle EMB | NUCTECH | LS1516B1 | TFNBF-III-160022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **ACTION** | **ETAT** | **OBSERVATION** |
| 1 | Vérification de l’extérieur de détecteur et de touts les indicateurs |  |  |
| 2 | Vérification de tunnel |  |  |
| 3 | Vérification et nettoyage de fibre optique de tunnel |  |  |
| 4 | Vérification et nettoyage de ventilateur |  |  |
| 5 | Vérification des arrêts d’urgence |  |  |
| 6 | Vérification des interlock |  |  |
| 7 | Vérification de l’écran |  |  |
| 8 | Vérification de roulement de vis |  |  |
| 9 | Vérification de glissières-guides de vis |  |  |
| 10 | Vérification des composants dans la boite de contrôle |  |  |
| 11 | Vérification et nettoyage de pc industriel |  |  |
| 12 | Vérification de touts les contacts |  |  |
| 13 | Tester les détecteur de rayon X en utilisant le programmation auto-test |  |  |
| 14 | Tester l’accélérateur en utilisant le programmation auto-test |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Emargement Intervenants | Visa chef service Technique Navigation |
|  |  |